|  |  |
| --- | --- |
| U1 | Spannungsregler (L7805CV) |
| U2 | ESP32 (DOIT DEVKIT V1) |
| U3 | Batterie mit Batterieclip |
| S0 | Ein-/Aus-Schalter (CSS-1201) |
| S1-S4 | Taster (B3F-1020) |
| D1 | Diode (1N4007S) |
| C1 | 330nF Keramikkondensator  (CT4-0805Y334M500A1T) |
| C2 | 100nF Keramikkondensator (TC-K100NF5) |
| C3 | 1µF Elektrolytkondensator (KSS105M063S1A5B07K) |
| R1-R4 | Widerstand (10kΩ) |
| P1-P30 | Duo-LEDs (EVL 339-1SURSYGW) |