# Ein Bild, das Grafiken, Screenshot, Pixel, Design enthält. Automatisch generierte Beschreibung

# Stückliste

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bauteil** | **Menge** | **Bauteil** | **Menge** |
| PCB (Vier-Gewinnt) | 1 | Duo-LED | 30 |
| ESP32 | 1 | Taster | 4 |
| 9V Batterie | 1 | Schiebeschalter (angewinkelt) | 1 |
| 10 kΩ Widerstände | 4 | Spannungsregler (L7805ACV) | 1 |
| Buchsenleiste (15 Pin) | 2 | Keramikkondensator (330 nF) | 1 |
| Batterieclip | 1 | Keramikkondensator (100 nF) | 1 |

# Ein Bild, das Grafiken, Screenshot, Pixel, Design enthält. Automatisch generierte Beschreibung

# Stückliste

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bauteil** | **Menge** | **Bauteil** | **Menge** |
| PCB (Vier-Gewinnt) | 1 | Duo-LED | 30 |
| ESP32 | 1 | Taster | 4 |
| 9V Batterie | 1 | Schiebeschalter (angewinkelt) | 1 |
| 10 kΩ Widerstände | 4 | Spannungsregler (L7805ACV) | 1 |
| Buchsenleiste (15 Pin) | 2 | Keramikkondensator (330 nF) | 1 |
| Batterieclip | 1 | Keramikkondensator (100 nF) | 1 |